装修建议

随便写写，主要是给水友或者亲戚朋友提醒一下这一次装修遇到的坑和怎么去避免。同时，设计装修的时候秉承一个很重要的设计原则：冗余设计（有另一套完整的设备用作后备），以及保证有设计的余量。这次建议只是从农村自建房装修的过程中记录下来的。下面正式介绍装修可能会遇到的坑和我处理的方式。

### 大厅

大厅是接待客人和平时活动的主要区域，我跟朋友讨论了一下，大厅尽量设计的宽敞、通透和光亮。如果想突出某个区域的设备或者家私，可以适当地选一些比较抢眼球的颜色，但是这种颜色的比例一定不能太大。

* 尽量保证南北通透有对流，如果是自建房最好搞一下飘窗可以摆放一些植物用于点缀大厅和增加装饰成分。
* 如果过于方正可以用一些屏风或者装饰性的摆设隔开区域。注意如果用屏风的话，现在很多电视的喇叭都是在机身后面，要考虑把电视的声音从屏风反射回来，不然大厅收看电视会很空洞。
* 如果对影音稍微有一点要求的，可以考虑一下最新的MINI LED技术的电视，色彩和量度都比OLED出色，其次还可以考虑安装家庭影音提高观感。
* 灯光如果不想烦恼的话可以无脑选飞利浦，选择的色温要和墙身的颜色搭配，一盘盲选4000K色温即可，至于功率就要看大厅的面积和筒灯的位置而定；天花的大灯注意要和家私搭配，西式归西式，中式选中式。如果可以就不要选那种三色色温的吸顶灯，因为它真的好蠢；其次就是天花的灯带，如果预算充足就用那种24V的直流灯带，因为用220的灯带会闪（慢镜头拍摄）。
* 大厅地面瓷砖的颜色因人而异，但是我这一次强烈建议各位使用填缝或者美缝去修饰瓷砖缝隙，这种技术五年十年瓷砖缝不会发霉变色，而且如果选择了和瓷砖相近的颜色，大厅看起来会非常一体，提升了大厅的观感。我这次是用了环氧采砂141填缝，就是有点贵。
* 如果预算充足，大厅的墙身最好也贴瓷砖，因为真的非常耐用和容易清洁，这两点是乳胶漆不能相比的。但是如果各位喜欢青春靓丽的大厅最好还是选乳胶漆。
* 窗帘的选择和大灯一样，如果是西式大厅的话还是比较好选择的，款式比较多；但是如果是中式大厅又不想踩雷的话，最好选灰色为主题再用其他颜色搭配的窗帘。
* 窗台和柱的边缘不差钱最好用阳角线条修饰一下，这样子大厅就不会出现棱角的东西了。
* 天花这方面现在应该没多少人不做天花的吧，如果是大厅面积过大真天花太贵可以做假天花（围绕天花顶做5-60公分真天花）。

### 饭厅

饭厅如果可以和大厅做在一起就尽量做在一起，提高面积的使用率。

* 暂时没想到饭厅有什么好介绍的。

### 厨房

* 厨房非常有必要设计成带落地玻璃。一是提升观感，二是可以从饭厅观察里面的情况，三是关上门可以隔绝油烟的味道。
* 厨房如果自然采光充足，尽量把切菜的地方安排在那个地方。如果实在不行，可以在切菜的地方装一盏小灯，免得夜晚切菜看不清食材。
* 厨房的水槽我这一次是选了一个大单槽，方太500一个。大水槽可以放得下炒锅和很多很多的碗碟。
* 消毒碗柜如果橱柜位置充裕，尽量选购嵌入式橱柜。
* 强烈建议买洗碗机，我买的美的RX600，不差钱直接上西门子13套。大的水槽把一日三餐的碗碟都装一起，晚上一起洗干净，美滋滋。
* 烟机这种不用多说；双灶的话最好买稍微大一点的（两个灶口距离稍大），因为会同时放不下两口锅。
* 冰箱不多说，够用就买容声美的，不差钱西门子或者卡萨帝。